(module SAMTEC_UMPT-06-X-X-RA-WT-M-X (layer F.Cu) (tedit 69525F61)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -3.075 -10.385 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SAMTEC_UMPT-06-X-X-RA-WT-M-X (at 11.53 -8.885 0) (layer F.Fab))
  (pad 01 smd rect (at -5.0 -5.75) (size 1.25 3.5) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 02 smd rect (at -3.0 -5.75) (size 1.25 3.5) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 03 smd rect (at -1.0 -5.75) (size 1.25 3.5) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 04 smd rect (at 1.0 -5.75) (size 1.25 3.5) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 05 smd rect (at 3.0 -5.75) (size 1.25 3.5) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 06 smd rect (at 5.0 -5.75) (size 1.25 3.5) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad WT1 thru_hole circle (at -9.775 -1.0) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad WT2 thru_hole circle (at -9.775 1.0) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad WT3 thru_hole circle (at 9.775 -1.0) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad WT4 thru_hole circle (at 9.775 1.0) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)