(module SAMTEC_UMPT-10-02.5-L-V-S-W-M-TR (layer F.Cu) (tedit 69525416)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -11.725 -5.635 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SAMTEC_UMPT-10-02.5-L-V-S-W-M-TR (at 5.42 5.865 0) (layer F.Fab))
  (pad 01 smd rect (at 9.0 0.0) (size 1.25 3.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 05 smd rect (at 1.0 0.0) (size 1.25 3.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 06 smd rect (at -1.0 0.0) (size 1.25 3.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at -9.0 0.0) (size 1.25 3.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S4 thru_hole circle (at 13.8 1.2) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S2 thru_hole circle (at 13.8 -0.8) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S3 thru_hole circle (at -13.8 1.7) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S1 thru_hole circle (at -13.8 -0.3) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 07 smd rect (at -3.0 0.0) (size 1.25 3.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 08 smd rect (at -5.0 0.0) (size 1.25 3.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 09 smd rect (at -7.0 0.0) (size 1.25 3.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 04 smd rect (at 3.0 0.0) (size 1.25 3.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 03 smd rect (at 5.0 0.0) (size 1.25 3.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 02 smd rect (at 7.0 0.0) (size 1.25 3.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)