(module SAMTEC_USB-A-S-X-X-SM2 (layer F.Cu) (tedit 61C0072E)
  (fp_text reference REF** (at 0.06 -8.33) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SAMTEC_USB-A (at -0.01 7.15) (layer F.Fab))
  (pad None np_thru_hole circle (at -2.5 0) (size 1.3 1.3) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 2.5 0) (size 1.3 1.3) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 04 smd rect (at 3.5 -3.85) (size 0.9 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 02 smd rect (at -1 -3.85) (size 0.9 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 01 smd rect (at -3.5 -3.85) (size 0.9 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 03 smd rect (at 1 -3.85) (size 0.9 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S1 smd rect (at -7.25 -1.6) (size 2.5 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S2 smd rect (at 7.25 -1.6) (size 2.5 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
