(module SAMTEC_USB-AM-S-X-X-SM1-R (layer F.Cu) (tedit 64773BB7)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -2.825 -6.635 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SAMTEC_USB-AM-S-X-X-SM1-R (at 9.875 -5.135 0) (layer F.Fab))
  (pad None np_thru_hole circle (at -2.275 0.0) (size 1.1 1.1) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 2.275 0.0) (size 1.1 1.1) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 04 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -3.5 -2.625) (size 1.1 2.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 02 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 1.0 -2.625) (size 1.1 2.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 01 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 3.5 -2.625) (size 1.1 2.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 03 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -1.0 -2.625) (size 1.1 2.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad S1 thru_hole circle (at -5.85 0.0) (size 3.216 3.216) (drill 2.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S2 thru_hole circle (at 5.85 0.0) (size 3.216 3.216) (drill 2.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_text user "PCB EDGE" (at -3.5 2.5) (layer F.Fab))
)