(module SC-82AB (layer F.Cu) (tedit 5A02FF57)
  (descr SC-82AB)
  (tags SC-82AB)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -0.825 -0.65) (size 0.75 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.825 0.65) (size 0.75 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.825 0.65) (size 0.75 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.825 -0.65) (size 0.75 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
