(module SC0915 (layer F.Cu) (tedit 63881D92)
  (fp_text reference REF** (at 0 -30.6705) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SC0915_RPI (at 0 28.52928) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -9.6901 -24.13) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -9.6901 -21.59) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -9.6901 -19.05) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -9.6901 -16.51) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -9.6901 -13.97) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -9.6901 -11.43) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -9.6901 -8.89) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -9.6901 -6.35) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -9.6901 -3.81) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -9.6901 -1.27) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -9.6901 1.27) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -9.6901 3.81) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -9.6901 6.35) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -9.6901 8.89) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -9.6901 11.43) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -9.6901 13.97) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -9.6901 16.51) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -9.6901 19.05) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -9.6901 21.59) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at -9.6901 24.13) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 9.6901 24.13) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 9.6901 21.59) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 9.6901 19.05) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 9.6901 16.51) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 9.6901 13.97) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at 9.6901 11.43) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at 9.6901 8.89) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at 9.6901 6.35) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at 9.6901 3.81) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at 9.6901 1.27) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at 9.6901 -1.27) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at 9.6901 -3.81) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at 9.6901 -6.35) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at 9.6901 -8.89) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at 9.6901 -11.43) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at 9.6901 -13.97) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at 9.6901 -16.51) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at 9.6901 -19.05) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 39 smd rect (at 9.6901 -21.59) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 40 smd rect (at 9.6901 -24.13) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad TP2 smd rect (at 1.00076 -24.30018) (size 1.4986 1.4986) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad TP3 smd rect (at -1.00076 -24.30018) (size 1.4986 1.4986) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad TP4 smd rect (at -2.49936 -17.5006) (size 1.4986 1.4986) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad TP5 smd rect (at -2.49936 -15.00124) (size 1.4986 1.4986) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad TP6 smd rect (at -2.49936 -12.50188) (size 1.4986 1.4986) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A smd rect (at -2.72542 -24.00046) (size 1.0922 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B smd rect (at 2.72542 -24.00046) (size 1.0922 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C smd rect (at -2.4257 -20.97024) (size 1.0414 1.4478) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D smd rect (at 2.4257 -20.97024) (size 1.0414 1.4478) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D2 smd rect (at 0 24.69896 90) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D1 smd rect (at -2.54 24.69896 90) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D3 smd rect (at 2.54 24.69896 90) (size 3.2004 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad TP1 smd rect (at 0 -21.00072) (size 1.4986 1.4986) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
