(module "SC32S7PF20PPM" (layer F.Cu)
  (descr "3.2 x 1.5 x 0.85 mm")
  (tags "Crystal or Oscillator")
  (attr smd)
  (fp_text reference Y** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SC32S7PF20PPM" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.250 -0 0) (size 1.000 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.250 -0 0) (size 1.000 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model SC32S-7PF20PPM.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
