(footprint SCHURTER_DD21.0121.1111 (layer F.Cu) (tedit 6619C37F)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -20.325 -27.635 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SCHURTER_DD21.0121.1111 (at -8.895 -26.135 0) (layer F.Fab))
  (pad None np_thru_hole circle (at -28.0 0.0) (size 3.6 3.6) (drill 3.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 28.0 0.0) (size 3.6 3.6) (drill 3.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad L thru_hole circle (at -17.65 -9.55) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad N thru_hole circle (at -11.65 -9.55) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad PE thru_hole circle (at 17.55 -9.55) (size 2.55 2.55) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)