(module SEIKO_ML414H_IV01E (layer F.Cu) (tedit 6266716D)
  (fp_text reference REF** (at 0.636025 -4) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SEIKO_ML414H_IV01E (at 0 4) (layer F.Fab))
  (fp_text user + (at 3.45 -0.8) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd roundrect (at 1.65 -1.65 135) (size 2.8 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 1-1 smd roundrect (at 1.6 -2.4 180) (size 2.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 1-2 smd roundrect (at 2.4 -1.6 90) (size 2.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 2 smd rect (at 0.65 1.85) (size 4.1 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
