(module "SER1360102KLD" (layer F.Cu)
  (descr "SER1360-102KLD-1")
  (tags "Inductor")
  (attr smd)
  (fp_text reference L** (at -0.100 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.100 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SER1360102KLD" (at -0.100 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -5.420 -3.605 0) (size 2.260 3.070) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -5.420 3.605 0) (size 2.260 3.070) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 5.220 -0 0) (size 2.260 2.770) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model SER1360-102KLD.stp
    (at (xyz -0.0039370079326817 0 0.0019685039663409))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -180))
  )
)
