(module "SER2918H333KL" (layer F.Cu)
  (descr "SER2900 Series")
  (tags "Inductor")
  (attr smd)
  (fp_text reference L** (at 0.000 14.1) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 14.1) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SER2918H333KL" (at 0.000 14.1) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -5.075 24.715 0) (size 5.330 5.590) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 5.075 24.715 0) (size 5.330 5.590) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.000 2.64 90) (size 5.280 6.350) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model SER2915L-103KL.stp
    (at (xyz -0.006692913456226 -0.43937007273276 0.050787400072954))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
