(module "SFH4250S" (layer F.Cu)
  (descr "SFH 4250S-2")
  (tags "LED")
  (attr smd)
  (fp_text reference LED** (at 0.000 0.275) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 0.275) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SFH4250S" (at 0.000 0.275) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 0.750 1.3 0) (size 0.800 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.750 1.3 0) (size 0.800 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.750 -1.3 0) (size 0.800 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.750 -1.3 0) (size 0.800 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model SFH_4250S.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
