(module "SFW15R2STE1LF" (layer F.Cu)
  (descr "SFW15R-2STE1LF-2")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0.5) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SFW15R2STE1LF" (at 0.000 -0.5) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -7.000 -3 0) (size 0.600 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -6.000 -3 0) (size 0.600 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -5.000 -3 0) (size 0.600 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -4.000 -3 0) (size 0.600 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -3.000 -3 0) (size 0.600 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2.000 -3 0) (size 0.600 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -1.000 -3 0) (size 0.600 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.000 -3 0) (size 0.600 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.000 -3 0) (size 0.600 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 2.000 -3 0) (size 0.600 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 3.000 -3 0) (size 0.600 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 4.000 -3 0) (size 0.600 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 5.000 -3 0) (size 0.600 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 6.000 -3 0) (size 0.600 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 7.000 -3 0) (size 0.600 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP1 smd rect (at -8.000 -0.9 0) (size 0.700 4.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP2 smd rect (at 8.000 -0.9 0) (size 0.700 4.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model SFW15R-2STE1LF.stp
    (at (xyz 0 0.045275589612525 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
