(module "SHDRRA16W160P550X420_2X8_3480X1300X1020P" (layer F.Cu)
  (descr "1-1586041-6")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SHDRRA16W160P550X420_2X8_3480X1300X1020P" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 3.675 3.675) (drill 2.45) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 5.5) (size 3.675 3.675) (drill 2.45) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 4.2 0) (size 3.675 3.675) (drill 2.45) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 4.2 5.5) (size 3.675 3.675) (drill 2.45) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 8.4 0) (size 3.675 3.675) (drill 2.45) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 8.4 5.5) (size 3.675 3.675) (drill 2.45) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 12.6 0) (size 3.675 3.675) (drill 2.45) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 12.6 5.5) (size 3.675 3.675) (drill 2.45) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 16.8 0) (size 3.675 3.675) (drill 2.45) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 16.8 5.5) (size 3.675 3.675) (drill 2.45) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 21 0) (size 3.675 3.675) (drill 2.45) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 21 5.5) (size 3.675 3.675) (drill 2.45) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 25.2 0) (size 3.675 3.675) (drill 2.45) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 25.2 5.5) (size 3.675 3.675) (drill 2.45) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 29.4 0) (size 3.675 3.675) (drill 2.45) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 29.4 5.5) (size 3.675 3.675) (drill 2.45) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 1-1586041-6.stp
    (at (xyz 0.59566929584413 0.5244094368041 0.20984251668134))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -180))
  )
)
