(module SHT4XI-DIGITAL (layer F.Cu) (tedit 68A2EAF8)
  (descr "Industrial SHT4xI-DigitalDFN150X150X54-4N")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.975 -1.635 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SHT4XI-DIGITAL (at 7.59 1.665 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.7 -0.4) (size 0.5 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -0.7 0.4) (size 0.5 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 0.7 0.4) (size 0.5 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 0.7 -0.4) (size 0.5 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)