(module easyeda2kicad:DFN-6_L3.0-W3.0-P0.95-BL-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.51) (layer F.SilkS))
	(fp_text value DFN-6_L3.0-W3.0-P0.95-BL-EP (at 0 5.51) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd oval (at -0.95 1.51 0.00) (size 0.49 1.07) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at 0.00 1.51 0.00) (size 0.49 1.07) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at 0.95 1.51 0.00) (size 0.49 1.07) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at 0.95 -1.51 0.00) (size 0.49 1.07) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at 0.00 -1.51 0.00) (size 0.49 1.07) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at -0.95 -1.51 0.00) (size 0.49 1.07) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 0.00 0.00 0.00) (size 2.00 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/SI7021-A20-GM1R/SI7021-A20-GM1R.3dshapes/DFN-6_L3.0-W3.0-H1.0-P0.95.wrl"
		(offset (xyz -914.400 685.800 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)