(module easyeda2kicad:POWERPAK-SO-8_L5.9-W4.9-P1.27-LS6.2-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.9) (layer F.SilkS))
	(fp_text value POWERPAK-SO-8_L5.9-W4.9-P1.27-LS6.2-BL (at 0 6.9) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 8 smd rect (at -1.90 -2.90 0.00) (size 0.75 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -0.63 -2.90 0.00) (size 0.75 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 0.63 -2.90 0.00) (size 0.75 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.90 -2.90 0.00) (size 0.75 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 1.90 2.90 0.00) (size 0.75 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.63 2.90 0.00) (size 0.75 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.63 2.90 0.00) (size 0.75 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -1.90 2.90 0.00) (size 0.75 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 0.00 -0.61 0.00) (size 4.50 4.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/SI7465DP-T1-GE3/SI7465DP-T1-GE3.3dshapes/POWERPAK-SO-8_L5.9-W4.9-P1.27-LS6.2-BL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)