(module "SIM8060601400A" (layer F.Cu)
  (descr "SIM8060-6-0-14-00-A-3")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SIM8060601400A" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad C1 smd rect (at -3.170 -7.32 0) (size 0.900 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C2 smd rect (at -0.630 -7.32 0) (size 0.900 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C3 smd rect (at 1.910 -7.32 0) (size 0.900 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C5 smd rect (at -1.900 -7.32 0) (size 0.900 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C6 smd rect (at 0.640 -7.32 0) (size 0.900 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C7 smd rect (at 3.180 -7.32 0) (size 0.900 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G1 smd rect (at -6.150 -3.22 0) (size 1.300 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G2 smd rect (at 6.150 -3.22 0) (size 1.300 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G3 smd rect (at -6.150 5.58 0) (size 1.300 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G4 smd rect (at 6.150 5.58 0) (size 1.300 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model SIM8060-6-0-14-00-A.stp
    (at (xyz 0 -0.25629922160952 0.001181102335805))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
