(module SIP600W130P510L1900H1630Q4 (layer F.Cu) (tedit 65D35CD7)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -6.575 -4.185 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SIP600W130P510L1900H1630Q4 (at 6.76 4.085 0) (layer F.Fab))
  (pad + thru_hole rect (at -7.65 0.9) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AC1 thru_hole circle (at -2.55 0.9) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AC2 thru_hole circle (at 2.55 0.9) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad - thru_hole circle (at 7.65 0.9) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)