(module "SJ23593DSMTTR" (layer F.Cu)
  (descr "SJ2-3593D-SMT-TR-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SJ23593DSMTTR" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -4.900 3.95 0) (size 2.200 2.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 4.500 3.95 90) (size 2.300 2.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -3.000 -3.95 0) (size 2.200 2.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 8.500 -0.75 0) (size 2.600 2.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -5.800 -3.95 0) (size 2.000 2.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at -3.800 -0) (size 1.9 1.9) (drill 1.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 np_thru_hole circle (at 3.200 -0) (size 1.9 1.9) (drill 1.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (model SJ2-3593D-SMT-TR.stp
    (at (xyz -0.044488188788647 -0.040157479564036 -0.044488188788647))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
