(module SK2816 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference U$7 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value SK2816 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad VSS smd rect (at 2.45 1.6) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad DIN smd rect (at 2.45 -1.6) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad VDD smd rect (at -2.45 -1.6) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad DOUT smd rect (at -2.45 1.6) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
