(module SK6812MINI-E (layer F.Cu) (tedit 65955108)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd custom (at -2.628 -0.75) (size 1.35 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102) (zone_connect 2)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy 0.774 0.41) (xy -0.772 0.41) (xy -0.772 -0.41) (xy 0.774 -0.41)) (width 0.001))
    ))
  (pad 2 smd custom (at -2.628 0.75) (size 1.35 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102) (zone_connect 2)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -0.772 -0.41) (xy -0.772 0.41) (xy 0.774 0.41) (xy 0.774 -0.41)) (width 0.001))
    ))
  (pad 3 smd custom (at 2.628 0.75) (size 1.35 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102) (zone_connect 2)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy 0.772 -0.41) (xy 0.772 0.41019) (xy -0.774 0.41) (xy -0.774 -0.41)) (width 0.001))
    ))
  (pad 4 smd custom (at 2.628 -0.75) (size 1.35 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102) (zone_connect 2)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -0.774 -0.41) (xy -0.774 0.41) (xy 0.772 0.41) (xy 0.772 -0.41)) (width 0.001))
    ))
)
