(module SKRPABE010 (layer F.Cu) (tedit 625AA566)
  (descr "SKRPABE010 Alps Electronics SMD-mounted tactile switch")
  (fp_text reference REF** (at 2.159 -3.38455 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SKRPABE010 (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad P$1 smd rect (at 0.5 -2.4) (size 1.05 0.65) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad P$2 smd rect (at 3.965 -2.4) (size 1.05 0.65) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad P$3 smd rect (at 0.5 -0.3) (size 1.05 0.65) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad P$4 smd rect (at 3.965 -0.3) (size 1.05 0.65) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)