(module easyeda2kicad:RELAY-TH_SLA-XXVDC-SL-C (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -16.67) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_SLA-XXVDC-SL-C (at 0 16.67) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 thru_hole circle (at 8.90 -5.07 0.00) (size 2.79 2.79) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.0015199999999997))
	(pad 5 thru_hole circle (at -8.90 -2.57 0.00) (size 2.79 2.79) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9999959999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -5.08 10.13 0.00) (size 1.78 1.78) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.10236))
	(pad 3 thru_hole circle (at 5.08 10.13 0.00) (size 1.78 1.78) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.10236))
	(pad 1 thru_hole circle (at 8.90 -12.67 0.00) (size 2.79 2.79) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9999959999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at 0.00 12.67 0.00) (size 2.80 2.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9999959999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/SLA-24VDC-SL-C/SLA-24VDC-SL-C.3dshapes/RELAY-TH_SLA-XXVDC-SL-C.wrl"
		(offset (xyz 0.450 -0.640 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)