(module easyeda2kicad:RELAY-TH_SLC-XXVDC-SL-A (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -12.9) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_SLC-XXVDC-SL-A (at 0 12.9) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -7.62 5.08 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 2 thru_hole circle (at 5.08 -8.90 0.00) (size 3.50 3.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.5000203999999995))
	(pad 4 thru_hole circle (at 7.62 8.90 0.00) (size 3.50 3.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.5000203999999995))
	(pad 5 thru_hole circle (at -7.62 -5.08 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/SLC-24VDC-SL-A/SLC-24VDC-SL-A.3dshapes/RELAY-TH_SLC-XXVDC-SL-A.wrl"
		(offset (xyz 2.420 -0.720 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)