(module easyeda2kicad:CONN-SMD_4P-P1.00_SM04B-SRSS-TB-LF-SN (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.9399999999999995) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-SMD_4P-P1.00_SM04B-SRSS-TB-LF-SN (at 0 5.9399999999999995) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 smd rect (at -0.50 -1.94 0.00) (size 0.60 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -1.50 -1.94 0.00) (size 0.60 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 1.50 -1.94 0.00) (size 0.60 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.50 -1.94 0.00) (size 0.60 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -2.80 1.94 0.00) (size 1.20 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 2.80 1.94 0.00) (size 1.20 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/SM04B-SRSS-TB(LF)(SN)/SM04B-SRSS-TB(LF)(SN).3dshapes/CONN-SMD_SR1.00-WS-4P.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)