(module "SM04B-XSRS-ETB_2" (layer F.Cu)
  (descr "SM04B-XSRS-ETB_2")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SM04B-XSRS-ETB_2" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.9 0 0) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.3 0 0) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.3 0 0) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.9 0 0) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.85 1.375 0) (size 0.7 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.85 1.375 0) (size 0.7 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model SM04B-XSRS-ETB_LF__SN_.stp
    (at (xyz 0.0047244093432201 -0.035433069927486 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
