(module easyeda2kicad:CONN-TH_SM06B-GHS-TB-LF-SN (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.75) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-TH_SM06B-GHS-TB-LF-SN (at 0 5.75) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -3.13 -1.75 0.00) (size 0.60 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -1.88 -1.75 0.00) (size 0.60 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -0.63 -1.75 0.00) (size 0.60 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.62 -1.75 0.00) (size 0.60 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.87 -1.75 0.00) (size 0.60 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -4.97 1.75 0.00) (size 1.00 2.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 4.97 1.75 0.00) (size 1.00 2.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 3.12 -1.75 0.00) (size 0.60 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/SM06B-GHS-TB(LF)(SN)/SM06B-GHS-TB(LF)(SN).3dshapes/CONN-SMD_GH1.25-WS-6P.wrl"
		(offset (xyz -0.000 -0.250 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)