(module SM12B-SRSS-TBLFSN (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.4213) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONN_SM12B-SRSS-TBLFSN_JST (at 0 -2.4213) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 1 smd rect (at 5.499999 -2.4213) (size 0.6604 1.651) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 4.500001 -2.4213) (size 0.6604 1.651) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 3.500001 -2.4213) (size 0.6604 1.651) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.5 -2.4213) (size 0.6604 1.651) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.5 -2.4213) (size 0.6604 1.651) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.500002 -2.4213) (size 0.6604 1.651) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.499999 -2.4213) (size 0.6604 1.651) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -1.5 -2.4213) (size 0.6604 1.651) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -2.5 -2.4213) (size 0.6604 1.651) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -3.500001 -2.4213) (size 0.6604 1.651) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -4.499999 -2.4213) (size 0.6604 1.651) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -5.499999 -2.4213) (size 0.6604 1.651) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -6.799999 1.393701) (size 1.2954 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 6.799999 1.393701) (size 1.2954 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
