(module 1 (layer F.Cu) (tedit 6475B1AA)
  (fp_text reference REF** (at -0.025 -6.8) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SMA-KE-P903 (at 0 13.45) (layer F.Fab))
  (pad 4 smd rect (at 2.45 10.325) (size 1.3 4.5) (layers F.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.55 10.325) (size 1.3 4.5) (layers F.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.45 10.325) (size 1.3 4.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 10.325) (size 1.3 4.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.55 10.325) (size 1.3 4.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
