(module easyeda2kicad:SMA-TH_SMA-KWE-20 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.55) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SMA-TH_SMA-KWE-20 (at 0 6.55) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 5 thru_hole circle (at -2.55 2.55 180.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5500095999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -2.55 -2.55 180.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5500095999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 2.54 -2.54 180.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5500095999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at 2.55 2.55 180.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5500095999999999))
	(pad 1 thru_hole circle (at 0.00 0.00 180.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/SMA-KWE-20/SMA-KWE-20.3dshapes/SMA-TH_SMA-KWE-20.wrl"
		(offset (xyz 7.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)