(module R_2816_7142Metric (layer F.Cu) (tedit 62C4AB0B)
  (descr "Resistor SMD 2816 (7142 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size from: https://www.vishay.com/docs/30100/wsl.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
  (tags resistor)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.18) (layer F.SilkS))
  (fp_text value R_2816_7142Metric (at 0 3.18) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (at -2.5125 0) (size 3.025 4.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.082645))
  (pad 2 smd roundrect (at 2.5125 0) (size 3.025 4.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.082645))
  (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_2816_7142Metric.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
