(module L_Wuerth_HCI-2212 (layer F.Cu) (tedit 62D6A23F)
  (descr "Inductor, Wuerth Elektronik, Wuerth_HCI-2212, 22.5mmx22.0mm")
  (tags "inductor Wuerth hci smd")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -12) (layer F.SilkS))
  (fp_text value L_Wuerth_HCI-2212 (at 0 12.5) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -8.25 0) (size 7 7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 8.25 0) (size 7 7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Inductor_SMD.3dshapes/L_Wuerth_HCI-2212.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
