(module L_Wuerth_MAPI-2508 (layer F.Cu) (tedit 62D6A275)
  (descr "Inductor, Wuerth Elektronik, Wuerth_MAPI-2508, 2.5mmx2.0mm")
  (tags "inductor Wuerth smd")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.15) (layer F.SilkS))
  (fp_text value L_Wuerth_MAPI-2508 (at 0 2.13) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.975 0) (size 0.85 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.975 0) (size 0.85 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Inductor_SMD.3dshapes/L_Wuerth_MAPI-2508.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
