(module L_Pulse_PA4320 (layer F.Cu) (tedit 62D6A158)
  (descr "Inductor SMD Pulse PA4320 http://productfinder.pulseeng.com/products/datasheets/P787.pdf")
  (tags "Inductor SMD Pulse PA4320")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -7.08) (layer F.SilkS))
  (fp_text value L_Pulse_PA4320 (at 0 7.5) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -4.75 0 90) (size 5.6 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 4.75 0 90) (size 5.6 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Inductor_SMD.3dshapes/L_Pulse_PA4320.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
