(module L_Bourns_SDR1806 (layer F.Cu) (tedit 62D6A186)
  (descr https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/SDR1806.pdf)
  (tags "Bourns SDR1806")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -8.3) (layer F.SilkS))
  (fp_text value L_Bourns_SDR1806 (at 0 8.3) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -7.85 0) (size 3 2.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 7.85 0 180) (size 3 2.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Inductor_SMD.3dshapes/L_Bourns_SDR1806.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
