(module easyeda2kicad:RES-SMD_L10.5-W5.5-LS12.0 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RES-SMD_L10.5-W5.5-LS12.0 (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -4.85 0.00 90.00) (size 2.10 3.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 4.85 0.00 90.00) (size 2.10 3.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/SMF 3W 10K J/SMF 3W 10K J.3dshapes/RES-SMD_L10.5-W5.5-H5.0-LS12.0.wrl"
		(offset (xyz -0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)