(module easyeda2kicad:RELAY-TH_SMI-X-XX-2C (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.8100000000000005) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_SMI-X-XX-2C (at 0 7.8100000000000005) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 7 thru_hole circle (at 2.54 -3.81 0.00) (size 2.80 2.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7999964))
	(pad 6 thru_hole circle (at 7.62 -3.81 0.00) (size 2.80 2.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7999964))
	(pad 5 thru_hole circle (at 12.70 -3.81 0.00) (size 2.80 2.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7999964))
	(pad 4 thru_hole circle (at 12.70 3.81 0.00) (size 2.80 2.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7999964))
	(pad 3 thru_hole circle (at 7.62 3.81 0.00) (size 2.80 2.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7999964))
	(pad 8 thru_hole circle (at -12.70 -3.81 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(pad 2 thru_hole circle (at 2.54 3.81 0.00) (size 2.80 2.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7999964))
	(pad 1 thru_hole circle (at -12.70 3.81 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/SMI-05VDC-SD-2C/SMI-05VDC-SD-2C.3dshapes/RELAY-TH_SMI-X-XX-2C.wrl"
		(offset (xyz -0.140 -0.010 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)