(module easyeda2kicad:LED0603_RED (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value LED0603_RED (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 smd rect (at 0.85 0.00 -90.00) (size 1.00 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -0.85 0.00 -90.00) (size 1.00 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/SML-D13VWT86C/SML-D13VWT86C.3dshapes/LED0603_Red.wrl"
		(offset (xyz 0.110 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)