(module easyeda2kicad:SIM-SMD_SMN-303 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -10.67) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SIM-SMD_SMN-303 (at 0 10.67) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad C3 smd rect (at -4.83 -6.67 0.00) (size 0.80 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C7 smd rect (at -3.56 -6.67 0.00) (size 0.80 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C2 smd rect (at -2.29 -6.67 0.00) (size 0.80 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C6 smd rect (at -1.02 -6.67 0.00) (size 0.80 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C1 smd rect (at 0.25 -6.67 0.00) (size 0.80 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C5 smd rect (at 1.52 -6.67 0.00) (size 0.65 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad CD smd rect (at 2.47 -6.67 0.00) (size 0.65 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -6.50 -5.33 0.00) (size 1.00 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 6.50 -5.33 0.00) (size 1.00 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at 6.50 6.67 0.00) (size 1.00 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at -6.50 6.67 0.00) (size 1.00 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -5.00 5.42) (size 0.75 0.75) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 3.50 5.42) (size 0.75 0.75) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/SMN-303/SMN-303.3dshapes/SIM-SMD_L13.5-W12.3-H1.4.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.300 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)