(module easyeda2kicad:SIM-SMD_SMN-329-ARP7 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -10.75) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SIM-SMD_SMN-329-ARP7 (at 0 10.75) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -2.54 0.53 0.00) (size 0.80 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.00 0.53 0.00) (size 0.80 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 2.54 0.53 0.00) (size 0.80 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 1.27 -5.25 0.00) (size 0.80 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -2.54 2.35 0.00) (size 0.80 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 0.00 2.35 0.00) (size 0.80 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 2.54 2.35 0.00) (size 0.80 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -6.50 6.75 0.00) (size 0.60 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 6.50 6.75 0.00) (size 0.60 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at -6.50 -4.25 0.00) (size 0.60 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at 6.50 -4.25 0.00) (size 0.60 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at -6.50 -6.75 0.00) (size 0.60 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at 6.50 -6.75 0.00) (size 0.60 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/SMN-329-ARP7/SMN-329-ARP7.3dshapes/SIM-SMD_SMN-329-ARP7.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.500 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)