(module "SMS1105UWDC" (layer F.Cu)
  (descr "SMS1105UWDC-2")
  (tags "LED")
  (attr smd)
  (fp_text reference LED** (at 0.200 -0.175) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.200 -0.175) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SMS1105UWDC" (at 0.200 -0.175) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 1.200 -0 90) (size 0.900 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.200 -0 90) (size 0.900 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model SMS1105UWDC.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
