(footprint "SMT_HM7H-1-6_KNO" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tags "SPK2611HM7H-1-6 ")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at -1.05 1.102001 unlocked) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SMT_HM7H-1-6_KNO (at -1.05 1.102001 unlocked) (layer F.Fab))
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at -1.05 1.102001 unlocked) (layer F.Fab))
  (pad "1" smd rect (at 0 0) (size 0.6096 0.5334) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at -1.05 0) (size 0.4572 0.5334) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "3" smd rect (at -2.100001 0) (size 0.6096 0.5334) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "4" smd rect (at 0 0.870001) (size 0.5334 0.5334) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "5" smd rect (at -1.05 0.870001) (size 0.4572 0.5334) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "6" smd rect (at -2.100001 0.870001) (size 0.5334 0.5334) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "7" smd rect (at 0 2.291002) (size 0.6096 1.1684) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "8" smd rect (at -1.05 2.291002) (size 0.6096 1.1684) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "9" smd rect (at -2.100001 2.291002) (size 0.6096 1.1684) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
)
