(module easyeda2kicad:SOIC-14_L8.6-W3.9-P1.27-LS6.0-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.77) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SOIC-14_L8.6-W3.9-P1.27-LS6.0-BL (at 0 6.77) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 8 smd oval (at 3.81 -2.77 0.00) (size 0.57 2.04) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd oval (at 2.54 -2.77 0.00) (size 0.57 2.04) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd oval (at 1.27 -2.77 0.00) (size 0.57 2.04) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd oval (at -0.00 -2.77 0.00) (size 0.57 2.04) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd oval (at -1.27 -2.77 0.00) (size 0.57 2.04) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd oval (at -2.54 -2.77 0.00) (size 0.57 2.04) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd oval (at -3.81 -2.77 0.00) (size 0.57 2.04) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at 3.81 2.77 0.00) (size 0.57 2.04) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at 2.54 2.77 0.00) (size 0.57 2.04) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at 1.27 2.77 0.00) (size 0.57 2.04) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at -0.00 2.77 0.00) (size 0.57 2.04) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at -1.27 2.77 0.00) (size 0.57 2.04) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -2.54 2.77 0.00) (size 0.57 2.04) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd oval (at -3.81 2.77 0.00) (size 0.57 2.04) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/SN74LS08D/SN74LS08D.3dshapes/SOIC-14_L8.6-W3.9-P1.27-LS6.0-BL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)