(module easyeda2kicad:SSOP-14_L6.2-W5.3-P0.65-LS7.8-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.5) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SSOP-14_L6.2-W5.3-P0.65-LS7.8-BL (at 0 7.5) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd oval (at -1.95 3.50 -90.00) (size 1.80 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -1.30 3.50 -90.00) (size 1.80 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at -0.65 3.50 -90.00) (size 1.80 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at 0.00 3.50 -90.00) (size 1.80 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at 0.65 3.50 -90.00) (size 1.80 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at 1.30 3.50 -90.00) (size 1.80 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at 1.95 3.50 -90.00) (size 1.80 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at 1.95 -3.50 90.00) (size 1.80 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd oval (at 1.30 -3.50 90.00) (size 1.80 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd oval (at 0.65 -3.50 90.00) (size 1.80 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd oval (at 0.00 -3.50 90.00) (size 1.80 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd oval (at -0.65 -3.50 90.00) (size 1.80 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd oval (at -1.30 -3.50 90.00) (size 1.80 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd oval (at -1.95 -3.50 90.00) (size 1.80 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/SN74LS08DBR/SN74LS08DBR.3dshapes/SSOP-14_L6.2-W5.3-H2.0-LS7.8-P0.65.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)