(module SN74LS32N (layer F.Cu) (tedit 6541D34A)
  (fp_text reference REF** (at -3.81 -7.62) (layer F.SilkS))
  (fp_text value N14 (at -3.81 -7.62) (layer F.SilkS))
  (fp_text user * (at -7.62 -16.6497) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at -7.62 -15.24) (size 1.2954 1.2954) (drill 0.7874) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -7.62 -12.7) (size 1.2954 1.2954) (drill 0.7874) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -7.62 -10.16) (size 1.2954 1.2954) (drill 0.7874) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -7.62 -7.62) (size 1.2954 1.2954) (drill 0.7874) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -7.62 -5.08) (size 1.2954 1.2954) (drill 0.7874) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -7.62 -2.54) (size 1.2954 1.2954) (drill 0.7874) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -7.62 0) (size 1.2954 1.2954) (drill 0.7874) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.2954 1.2954) (drill 0.7874) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.2954 1.2954) (drill 0.7874) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 0 -5.08) (size 1.2954 1.2954) (drill 0.7874) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0 -7.62) (size 1.2954 1.2954) (drill 0.7874) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 0 -10.16) (size 1.2954 1.2954) (drill 0.7874) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 0 -12.7) (size 1.2954 1.2954) (drill 0.7874) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 0 -15.24) (size 1.2954 1.2954) (drill 0.7874) (layers *.Cu *.Mask))
)
