(module easyeda2kicad:SO-20_L12.6-W5.3-P1.27-LS7.8-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.5) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SO-20_L12.6-W5.3-P1.27-LS7.8-BL (at 0 7.5) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 11 smd oval (at 5.72 -3.50 0.00) (size 0.57 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd oval (at 4.45 -3.50 0.00) (size 0.57 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd oval (at 3.18 -3.50 0.00) (size 0.57 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd oval (at 1.91 -3.50 0.00) (size 0.57 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd oval (at 0.64 -3.50 0.00) (size 0.57 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd oval (at -0.63 -3.50 0.00) (size 0.57 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd oval (at -1.90 -3.50 0.00) (size 0.57 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 18 smd oval (at -3.17 -3.50 0.00) (size 0.57 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 19 smd oval (at -4.44 -3.50 0.00) (size 0.57 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 20 smd oval (at -5.71 -3.50 0.00) (size 0.57 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd oval (at 5.72 3.50 0.00) (size 0.57 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd oval (at 4.45 3.50 0.00) (size 0.57 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at 3.18 3.50 0.00) (size 0.57 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at 1.91 3.50 0.00) (size 0.57 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at 0.64 3.50 0.00) (size 0.57 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at -0.63 3.50 0.00) (size 0.57 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at -1.90 3.50 0.00) (size 0.57 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at -3.17 3.50 0.00) (size 0.57 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -4.44 3.50 0.00) (size 0.57 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd oval (at -5.71 3.50 0.00) (size 0.57 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/SN74LS374NSRG4/SN74LS374NSRG4.3dshapes/SO-20_L12.6-W5.3-P1.27-LS7.8-BL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)