(module SNR4-2.54-15.5X12.0X5.5MM (layer F.Cu) (tedit 629770DF)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.3175 -6.7945 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SNR4-2.54-15.5X12.0X5.5MM (at 9.2075 0.1905 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -11.75 -3.81) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -11.75 -1.27) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -11.75 1.27) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -11.75 3.81) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
)