(module KicadAmprente:SO-24_5.3x15mm_P1.27mm (layer F.Cu) (tedit 6793C2A7)
  (descr "SO, 24 Pin (https://www.ti.com/lit/ml/msop002a/msop002a.pdf), generated with kicad-footprint-generator ipc_gullwing_generator.py")
  (tags "SO SO")
  (attr smd)
  (fp_text reference U2 (at 0 -8.45 -180) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MAX7219 (at 0 8.45 -180) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 0 0 -180) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (at -3.4625 -6.985) (size 2.1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -3.4625 -5.715) (size 2.1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at -3.4625 -4.445) (size 2.1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at -3.4625 -3.175) (size 2.1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at -3.4625 -1.905) (size 2.1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at -3.4625 -0.635) (size 2.1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at -3.4625 0.635) (size 2.1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 8 smd roundrect (at -3.4625 1.905) (size 2.1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 9 smd roundrect (at -3.4625 3.175) (size 2.1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 10 smd roundrect (at -3.4625 4.445) (size 2.1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 11 smd roundrect (at -3.4625 5.715) (size 2.1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 12 smd roundrect (at -3.4625 6.985) (size 2.1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 13 smd roundrect (at 3.4625 6.985) (size 2.1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 14 smd roundrect (at 3.4625 5.715) (size 2.1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 15 smd roundrect (at 3.4625 4.445) (size 2.1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 16 smd roundrect (at 3.4625 3.175) (size 2.1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 17 smd roundrect (at 3.4625 1.905) (size 2.1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 18 smd roundrect (at 3.4625 0.635) (size 2.1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 19 smd roundrect (at 3.4625 -0.635) (size 2.1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 20 smd roundrect (at 3.4625 -1.905) (size 2.1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 21 smd roundrect (at 3.4625 -3.175) (size 2.1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 22 smd roundrect (at 3.4625 -4.445) (size 2.1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 23 smd roundrect (at 3.4625 -5.715) (size 2.1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 24 smd roundrect (at 3.4625 -6.985) (size 2.1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/SO-24_5.3x15mm_P1.27mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
