(module SO-4_4.4x3.9mm_P2.54mm (layer F.Cu) (tedit 5D9F72B1)
  (descr "SO, 4 Pin (https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=10047&prodName=TLP3123), generated with kicad-footprint-generator ipc_gullwing_generator.py")
  (tags "SO SO")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.9) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SO-4_4.4x3.9mm_P2.54mm (at 0 2.9) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -3.15 -1.27) (size 1.8 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -3.15 1.27) (size 1.8 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at 3.15 1.27) (size 1.8 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 3.15 -1.27) (size 1.8 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/SO-4_4.4x3.9mm_P2.54mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)